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Presseinformation

Direktes Peering am London Internet Exchange (LINX):

noris network erweitert IP-Netz mit 10 Gigabit/s nach London

Nürnberg, 04. Juni 2009 – Die noris network AG erweitert ihr Netzwerk um eine 10 Gigabit/s schnelle Anbindung an den Internetknotenpunkt LINX in London. Durch die Zusammenschaltung werden ab dem 1. Juli 2009 international agierende Kunden des Nürnberger IT-Dienstleisters von einem erhöhten Datendurchsatz sowie kürzeren Latenzzeiten zu IP-Netzen in Großbritannien und den Vereinigten Staaten profitieren.

Datenpakete, die den Hochleistungs-Backbone der noris network AG verlassen, können nun ab Juli für die effektivste Route über den Londoner Internetknotenpunkt geleitet werden, so dass eventuelle Umwege über zentraleuropäische Peeringpunkte entfallen. Durch die direkte Verbindung zu den über 300 lokalen ISPs und Carriern am LINX sinkt die Laufzeit der IP-Pakete, wovon insbesondere Echtzeitanwendungen wie Voice over IP und Live-Video profitieren.

„London zählt zu den größten europäischen Austauschknoten. Durch eine Präsenz am LINX verbessern wir die Qualität und Ausfallsicherheit unseres europäischen IP-Backbones“, erläutert Ingo Kraupa, Vorstandsvorsitzender der noris network AG. Jedoch nicht allein die dadurch möglichen schnelleren Verbindungen zu angelsächsischen IP-Netzen seien dabei ausschlaggebend gewesen. Auch die Schaffung zusätzlicher Reserven und der damit verbundenen erhöhten Netzwerkstabilität waren für den Nürnberger Anbieter von Hochverfügbarkeitslösungen entscheidend. „Aus diesem Grunde haben wir das Peering von Anfang an auf eine Kapazität von 10 Gigabit/s ausgelegt, und können diese auch jederzeit erweitern“, führt Kraupa aus.

MPLS-Backbone verbindet Deutschland mit europäischen Metropolen

Der noris network-MPLS-Backbone verbindet alle großen Ballungsräume in Deutschland direkt mit den Hochleistungsrechenzentren der noris network AG in Nürnberg und München. Zwei redundant ausgelegte Doppelringe stellen eine Bandbreite von bis zu 400 Gigabit/s zur Verfügung. Der südliche Ring vernetzt die Standorte Nürnberg, München, Stuttgart, Straßburg und Frankfurt. Der nördliche Ring verbindet Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Hannover, Bremen, Hamburg, Berlin, Magdeburg, Leipzig und Nürnberg. Weitere Knotenpunkte betreibt die noris network AG in Wien, Paris, Amsterdam und London. 

Innerhalb des eigenen Netzes garantiert die noris network AG eine Verfügbarkeit von über 99,9 Prozent bei konstant minimalen Paketlaufzeiten. Für das Routing in andere Netze sind die wichtigsten Peering Points in Frankfurt, München, Nürnberg, Berlin, Wien und London direkt erschlossen. Die dort realisierten Netzübergänge zu regionalen ISPs sowie nationalen und inter​nationalen Carriern ermöglicht die Wegewahl entlang effizientester Pfade, sodass auch externe Netzabschnitte mit optimaler Bandbreite und Latenzzeit erreicht werden. 

Weitere Information finden Sie unter www.noris.de. 

Verfügbares Bildmaterial

Folgendes Bildmaterial steht druckfähig im Internet zum Download bereit:
http://www.htcm.de/kk/noris 

	[image: image1.jpg]e

e

PoPHonglang




Der noris network-PoP in London verfügt über eine 10 Gigabit/s schnelle Anbindung an den Knotenpunkt LINX (London Internet Exchange). Die Schnittstelle gewährleistet den direkten Datenaustausch mit über 300 lokalen ISPs sowie nationalen und internationalen Carriern. 


noris network AG

Abgestimmt auf die Bedürfnisse mittelständischer Unternehmen bietet die noris network AG Managed IT-Services bis hin zum IT-Outsourcing in den Bereichen Internet Service Providing (ISP), Virtual Private Network (VPN), Managed Security, Voice over IP (VoIP), Application Hosting, Terminal Services, eCommerce Applications und Storage/Backup. Technologische Basis dieser Services ist eine leistungsfähige IT-Infrastruktur mit noris network-eigenem Hochleistungs-Backbone und mehreren Hochsicherheits-Rechenzentren. 

Die noris network AG ist für ihr durchgängiges Informationssicherheits-Management nach ISO/IEC 27001:2005 zertifiziert und trägt die maximale Anzahl von fünf Sternen, die das eco (Verband der deutschen Internetwirtschaft e.V.) im eco Datacenter Star Audit vergeben hat.

1993 gegründet zählt die noris network AG zu den deutschen Pionieren auf dem Gebiet moderner IT-Dienstleistungen und betreut heute neben der TeamBank AG eine ganze Reihe renommierter Firmen wie adidas AG, Augustinum gGmbH, Cortal Consors S.A., FIDUCIA IT AG, 
Sparda-Datenverarbeitung eG, Puma AG, Touropa u. v. a. m.
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