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Presseinformation

MPLS-Backbone der noris network AG jetzt auch am neuen Internetaustauschpunkt ALP-IX in München
Für optimale Netzqualität in und aus München: noris network am ALP-IX

Nürnberg, 24. August 2009 – Die noris network AG hat ihren bundesweit ausgebauten MPLS-Backbone jetzt am neuen Münchner Internetknoten ALP-IX angeschlossen. Die zusätzlich zum lokalen Austauschpunkt INXS MUC realisierte Anbindung gewährleistet den zuverlässigen Daten​austausch zu lokalen und überregionalen ISPs mit einer zusätzlichen Bandbreite von einem Gigabit/s. 

Sei diesem Monat verbindet eine ein Gigabit/s schnelle Standleitung den noris network-eigenen MPLS-Hochleistungs-Backbone mit dem Münchner Internetknoten ALP-IX. Der zusätzlich zum Austausch am bestehenden INXS MUC in München eingerichtete Netzübergang gewährleistet einen hohen Datendurch​satz sowie optimale Latenzzeiten zu den ebenfalls angeschlossenen lokalen und überregionalen IP-Netzen wie die der M-net Telekommunikations GmbH oder der 1&1 Internet AG. Durch diese zusätzliche, direkte Anbindung an die bayerische Medienmetropole profitiert insbesondere die Datenübertragung von Echtzeitanwendungen wie Live-Video oder Voice over IP, die auch zu Stoßzeiten mit hoher Netzlast die effektivste Route zwischen dem bundesweiten noris network-Backbone und dem Internet wählen kann. 

MPLS-Backbone verbindet deutsche und internationale Metropolen

Der noris network-MPLS-Backbone verbindet alle großen Ballungsräume in Deutschland direkt mit den Hochleistungsrechenzentren der noris network AG in Nürnberg und München. Zwei redundant ausgelegte Doppelringe stellen eine Bandbreite von bis zu 400 Gigabit/s zur Verfügung. Der südliche Ring vernetzt die Standorte Nürnberg, München, Stuttgart, Straßburg und Frankfurt. Der nördliche Ring verbindet Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Hannover, Bremen, Hamburg, Berlin, Magdeburg, Leipzig und Nürnberg. Weitere Knotenpunkte betreibt die noris network AG in Wien, Paris, Amsterdam, London und Hongkong. 

Innerhalb des eigenen Netzes garantiert die noris network AG eine Verfügbarkeit von über 99,9 Prozent bei konstant minimalen Paketlaufzeiten. Für das Routing in andere Netze sind die wichtigsten Peering Points in Frankfurt, München, Nürnberg, Berlin, Wien und London direkt erschlossen. Die dort realisierten Netzübergänge zu regionalen ISPs sowie nationalen und internationalen Carriern ermöglichen die Wegewahl entlang effizientester Pfade, sodass auch externe Netzabschnitte mit optimaler Bandbreite und Latenzzeit erreicht werden. 

Weitere Information finden Sie unter www.noris.de. 

Verfügbares Bildmaterial

Folgendes Bildmaterial steht druckfähig im Internet zum Download bereit:
http://www.htcm.de/kk/noris 
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Die noris network AG hat ihren bundesweit ausgebauten MPLS-Backbone jetzt am neuen Münchner Internetknoten ALP-IX angeschlossen. 


noris network AG

Abgestimmt auf die Bedürfnisse mittelständischer Unternehmen bietet die noris network AG Managed IT-Services bis hin zum IT-Outsourcing in den Bereichen Internet Service Providing (ISP), Virtual Private Network (VPN), Managed Security, Voice over IP (VoIP), Application Hosting, Terminal Services, eCommerce Applications und Storage/Backup. Technologische Basis dieser Services ist eine leistungsfähige IT-Infrastruktur mit noris network-eigenem Hochleistungs-Backbone und mehreren Hochsicherheits-Rechenzentren. 

Die noris network AG ist für ihr durchgängiges Informationssicherheits-Management nach ISO/IEC 27001:2005 zertifiziert und trägt die maximale Anzahl von fünf Sternen, die das eco (Verband der deutschen Internetwirtschaft e.V.) im eco Datacenter Star Audit vergeben hat.

1993 gegründet zählt die noris network AG zu den deutschen Pionieren auf dem Gebiet moderner IT-Dienstleistungen und betreut heute neben der TeamBank AG eine ganze Reihe renommierter Firmen wie adidas AG, Augustinum gGmbH, Cortal Consors S.A., FIDUCIA IT AG, 
Sparda-Datenverarbeitung eG, Puma AG, Touropa u. v. a. m.

Hauptsitz: noris network AG, Deutschherrnstraße 15-19, 90429 Nürnberg
Telefon: +49 911 9352-0, Fax: +49 911 9352-100
E-Mail: vertrieb@noris.de, Homepage: www.noris.de
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